#
# Copyright (C) 2021 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

ubootenv_add_mmc_default() {
	ubootenv_add_mmc "ubootenv" "${1:-mmcblk0}" "0x0" "0x80000" "0x80000" "1"
	ubootenv_add_mmc "ubootenv" "${1:-mmcblk0}" "0x80000" "0x80000" "0x80000" "1"
}

board=$(board_name)

case "$board" in
asiarf,ap7622-wh1)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x1000" "0x10000"
	;;
bananapi,bpi-r64|\
linksys,e8450-ubi)
	. /lib/upgrade/fit.sh
	export_fitblk_bootdev
	case "$CI_METHOD" in
	emmc)
		bootdev=${EMMC_KERN_DEV%%p[0-9]*}
		ubootenv_add_mmc_default "${bootdev#/dev/}"
		;;
	ubi)
		ubootenv_add_ubi_default
		;;
	esac
	;;
buffalo,wsr-2533dhp2|\
buffalo,wsr-2533dhp3)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x1000" "0x20000"
	;;
dlink,eagle-pro-ai-m32-a1|\
dlink,eagle-pro-ai-r32-a1)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x2000" "0x2000"
	;;
ruijie,rg-ew3200gx-pro)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x20000" "0x20000"
	;;
ubnt,unifi-6-lr-v1-ubootmod|\
ubnt,unifi-6-lr-v2-ubootmod|\
ubnt,unifi-6-lr-v3-ubootmod)
	ubootenv_add_mtd "u-boot-env" "0x0" "0x4000" "0x1000"
	;;
ubnt,unifi-6-lr-v2|\
ubnt,unifi-6-lr-v3)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x1000" "0x1000" "1"
	;;
xiaomi,redmi-router-ax6s)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x10000" "0x40000"
	ubootenv_add_uci_sys_config "/dev/mtd4" "0x0" "0x10000" "0x40000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
