#!/bin/sh /etc/rc.common

START=99

boot() {
	case $(board_name) in
	adtran,bsap1800-v2|\
	adtran,bsap1840)
		fconfig -s -w -d $(find_mtd_part "RedBoot config") -n boot_cntb -x 0
		;;
	moxa,awk-1137c)
		fw_setenv fwr_verify 0
		;;
	qihoo,c301)
		fw_setenv $(printf "image%strynum" $(fw_printenv -n activeregion)) 0
		;;
	esac
}
