// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca953x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	compatible = "glinet,gl-x750", "qca,qca9531";
	model = "GL.iNet GL-X750";

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		4g {
			label = "green:4g";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";

	wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&cal_art_5000>, <&macaddr_art_0 2>;
		nvmem-cell-names = "calibration", "mac-address";
	};
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				label = "art";
				reg = <0x050000 0x010000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_art_0: macaddr@0 {
						compatible = "mac-base";
						reg = <0x0 0x6>;
						#nvmem-cell-cells = <1>;
					};

					cal_art_1000: calibration@1000 {
						reg = <0x1000 0x440>;
					};

					cal_art_5000: calibration@5000 {
						reg = <0x5000 0x844>;
					};
				};
			};

			partition@60000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x060000 0xfa0000>;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0 0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0 1>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wmac {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&cal_art_1000>;
	nvmem-cell-names = "calibration";

	led {
		led-sources = <4>;
		led-active-low;
	};
};
