--- a/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c
+++ b/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c
@@ -438,7 +438,7 @@ u8 rtw_cfg80211_ch_switch_notify(_adapte
 	ret = rtw_chbw_to_cfg80211_chan_def(wiphy, &chdef, ch, bw, offset, ht);
 	if (ret != _SUCCESS)
 		goto exit;
-#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,3, 0)) && (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(6, 9, 0))
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,3, 0)) && (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(6, 9, 0)) && !defined(BUILD_OPENWRT)
 	cfg80211_ch_switch_notify(adapter->pnetdev, &chdef, 0, 0);
 #elif (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(5,19, 2))
 	cfg80211_ch_switch_notify(adapter->pnetdev, &chdef, 0);
@@ -3253,7 +3253,7 @@ exit:
 	return ret;
 }
 
-#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 static int cfg80211_rtw_set_wiphy_params(struct wiphy *wiphy, int ifindex, u32 changed)
 #else
 static int cfg80211_rtw_set_wiphy_params(struct wiphy *wiphy, u32 changed)
@@ -4165,7 +4165,7 @@ static int cfg80211_rtw_set_txpower(stru
 #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 8, 0))
 	struct wireless_dev *wdev,
 #endif
-#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 	int ifindex,
 #endif
 #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 36)) || defined(COMPAT_KERNEL_RELEASE)
@@ -4230,10 +4230,10 @@ static int cfg80211_rtw_get_txpower(stru
 #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 8, 0))
 	struct wireless_dev *wdev,
 #endif
-#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,17,0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 	int ifindex,
 #endif
-#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 14, 0))
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 14, 0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 	unsigned int link_id,
 #endif
 	int *dbm)
@@ -5161,7 +5161,7 @@ exit:
 	return ret;
 }
 
-#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 7, 0))
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 7, 0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 static int cfg80211_rtw_change_beacon(struct wiphy *wiphy, struct net_device *ndev,
 		struct cfg80211_ap_update *params)
 {
@@ -6091,7 +6091,7 @@ static int	cfg80211_rtw_set_channel(stru
 #endif /*#if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3, 6, 0))*/
 
 static int cfg80211_rtw_set_monitor_channel(struct wiphy *wiphy
-#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 13, 0))
+#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 13, 0)) || defined(BUILD_OPENWRT)
 	, struct net_device *dev
 	, struct cfg80211_chan_def *chandef
 #elif (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 8, 0))
