config interface 'loopback'
	option device 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'

config interface 'lan'
	option device 'br-lan'
	option proto 'static'
	option ipaddr '192.168.1.1'

config interface 'wan'
	option device 'eth0'
	option proto 'dhcp'

config interface 'wan6'
	option device 'eth0'
	option proto 'dhcpv6'

config interface 'wg0'
	option proto 'wireguard'
	option device 'wg0'
