// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan1 {
			label = "orange:wlan1";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan0 {
			label = "orange:wlan0";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x2000>;
			};

			partition@32000 {
				label = "2860";
				reg = <0x32000 0x4000>;
			};

			partition@36000 {
				label = "rtdev";
				reg = <0x36000 0x2000>;
			};

			partition@38000 {
				label = "Reserve";
				reg = <0x38000 0x8000>;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xfa0000>;
				compatible = "denx,uimage";
			};

			partition@ff0000 {
				label = "nvram";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&gmac0 {
	mtd-mac-address = <&factory 0xe000>;
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "wdt", "jtag";
		function = "gpio";
	};
};
