// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_tplink_tl-wdrxxxx.dtsi"

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &ath9k;
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		gpio_usb1_power {
			gpio-export,name = "tp-link:power:usb1";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		gpio_usb2_power {
			gpio-export,name = "tp-link:power:usb2";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		gpio_ext_lna0 {
			gpio-export,name = "tp-link:ext:lna0";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		gpio_ext_lna1 {
			gpio-export,name = "tp-link:ext:lna1";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&leds {
	usb1 {
		label = "green:usb1";
		gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		trigger-sources = <&hub_port1>;
		linux,default-trigger = "usbport";
	};

	usb2 {
		label = "green:usb2";
		gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		trigger-sources = <&hub_port2>;
		linux,default-trigger = "usbport";
	};
};

&usb {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	port@1 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;

		hub_port1: port@1 {
			reg = <1>;
			#trigger-source-cells = <0>;
		};

		hub_port2: port@2 {
			reg = <2>;
			#trigger-source-cells = <0>;
		};
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&ath9k {
	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
};

&wmac {
	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
	mtd-mac-address-increment = <(-1)>;
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "rgmii";

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x07600000 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x80000080 /* POWER_ON_STRAP */
			0x50 0xc737c737 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0x00000000 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0x00000000 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x0030c300 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	/* default for ar934x, except for 1000M */
	pll-data = <0x06000000 0x00000101 0x00001616>;

	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;

	phy-mode = "rgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};
