--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
@@ -1,6 +1,7 @@
 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += px30-evb.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-evb.dtb
+dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-nanopi-r2c.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-nanopi-r2s.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-orangepi-r1-plus.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-rock64.dtb
--- /dev/null
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328-nanopi-r2c.dts
@@ -0,0 +1,51 @@
+// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
+/*
+ * Copyright (c) 2021 FriendlyElec Computer Tech. Co., Ltd.
+ * (http://www.friendlyarm.com)
+ *
+ * Copyright (c) 2021 Tianling Shen <cnsztl@immortalwrt.org>
+ */
+
+/dts-v1/;
+
+#include "rk3328-nanopi-r2s.dts"
+
+/ {
+	model = "FriendlyElec NanoPi R2C";
+	compatible = "friendlyarm,nanopi-r2c", "rockchip,rk3328";
+};
+
+&gmac2io {
+	phy-handle = <&yt8521s>;
+
+	mdio {
+		/delete-node/ ethernet-phy@1;
+
+		yt8521s: ethernet-phy@3 {
+			compatible = "ethernet-phy-id0000.011a",
+				     "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
+			reg = <3>;
+			pinctrl-0 = <&eth_phy_reset_pin>;
+			pinctrl-names = "default";
+			reset-assert-us = <10000>;
+			reset-deassert-us = <50000>;
+			reset-gpios = <&gpio1 RK_PC2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+		};
+	};
+};
+
+&lan_led {
+	label = "nanopi-r2c:green:lan";
+};
+
+&sys_led {
+	label = "nanopi-r2c:red:sys";
+};
+
+&usb_eth {
+      realtek,led-data = <0x78>;
+};
+
+&wan_led {
+	label = "nanopi-r2c:green:wan";
+};
