[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
d-link,dgs-1210-16|\
d-link,dgs-1210-28|\
d-link,dgs-1210-10p|\
zyxel,gs1900-8|\
zyxel,gs1900-8hp-v1|\
zyxel,gs1900-8hp-v2|\
zyxel,gs1900-10hp)
	idx="$(find_mtd_index u-boot-env)"
	[ -n "$idx" ] && \
		ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd$idx" "0x0" "0x400" "0x10000"
	;;
*)
	idx="$(find_mtd_index u-boot-env)"
	[ -n "$idx" ] && \
		ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd$idx" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
