config auth 'auth'
	option cred ''
	option mode ''
	option addr ''
	option port ''
	option token ''
	option key ''
	option crt ''
	option trust ''

config sx130x 'sx130x'
	option comif ''
	option devpath ''
	option pps ''
	option public ''
	option clksrc ''
	option radio0 ''
	option radio1 ''

config rfconf 'rfconf0'
	option type 'SX1250'
	option txEnable '1'
	option freq ''
	option antennaGain '3'
	option rssiOffset '-215.4'
	option useRssiTcomp 'std'

config rfconf 'rfconf1'
	option type 'SX1250'
	option txEnable '0'
	option freq ''
	option antennaGain '3'
	option rssiOffset '-215.4'
	option useRssiTcomp 'std'

config rssitcomp 'std'
	option coeff_a '0'
	option coeff_b '0'
	option coeff_c '20.41'
	option coeff_d '2162.56'
	option coeff_e '0'
	
config txlut
	option rfPower '12'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '15'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '13'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '16'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '14'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '17'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '15'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '19'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '16'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '20'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '17'
	option paGain '0'
	option pwrIdx '22'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '18'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '1'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '19'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '2'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '20'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '3'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '21'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '4'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '22'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '5'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '23'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '6'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '24'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '7'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '25'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '9'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '26'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '11'
	list usedBy 'rfconf0'

config txlut
	option rfPower '27'
	option paGain '1'
	option pwrIdx '14'
	list usedBy 'rfconf0'

config station 'station'
	option idGenIf ''
	option routerid ''
	option stationid ''
	option logFile ''
	option logLevel ''
	option logSize ''
	option logRotate ''
